<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>FAN</text>
<text>60W MAX</text>
<text>IBM PCjr Power Supply</text>
<text>Rev.A</text>
<text>+12V/5A</text>
<text>-12V/5A</text>
<text>+5V/5A</text>
<text>AC 120/240V
Universal
2A MAX</text>
<text>retrotronics.org/jrpsu</text>
<text>PCjr</text>
<text>DANGER!!
High Voltage A/C</text>
<text>+12V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>-12V</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>4860</text>
</plain>
<libraries>
<library name="alan_common">
<packages>
<package name="PCJR_PSU">
</package>
<package name="HDR_1X3">
</package>
<package name="MOLEX_DRIVE_POWER">
</package>
<package name="MEANWELL_IRM60">
</package>
<package name="IEC320-C8_QUALTEK">
</package>
<package name="SWITCH_DPDT_ROCKER_TE">
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="SOIC8_EP">
</package>
<package name="SMT_0805">
</package>
<package name="SMT_1210">
</package>
<package name="ABRACON_L_ASPI-0630LR">
</package>
<package name="LITTLEFUSE_5X20_HOLDER">
</package>
<package name="SMT_0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B1" library="alan_common" package="PCJR_PSU" value="PCJR_PSU"/>
<element name="J2" library="alan_common" package="HDR_1X3" value="HDR_1X3N"/>
<element name="JP1" library="alan_common" package="MOLEX_DRIVE_POWER" value="MOLEX_DRIVE_POWER"/>
<element name="U2" library="alan_common" package="MEANWELL_IRM60" value="IRM-60-12"/>
<element name="J1" library="alan_common" package="IEC320-C8_QUALTEK" value="770W-X2/10"/>
<element name="SW1" library="alan_common" package="SWITCH_DPDT_ROCKER_TE" value="RMD1R102M6QES"/>
<element name="U3" library="alan_common" package="SOIC8" value="ICL7662CBA+">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="alan_common" package="SOIC8_EP" value="AP65550SP-13">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="alan_common" package="SMT_0805" value="10uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="alan_common" package="SMT_0805" value="10uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="alan_common" package="SMT_0603" value=".1uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="alan_common" package="SMT_0603" value="1uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="alan_common" package="SMT_0603" value="8.2nF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="alan_common" package="SMT_0603" value="124K">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="alan_common" package="SMT_0603" value="22.1K">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="alan_common" package="SMT_1210" value="100uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="alan_common" package="SMT_1210" value="100uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="alan_common" package="SMT_0603" value="100K">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="alan_common" package="ABRACON_L_ASPI-0630LR" value="3.3uH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="alan_common" package="SMT_1210" value="100uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="alan_common" package="SMT_1210" value="100uF">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F1" library="alan_common" package="LITTLEFUSE_5X20_HOLDER" value="FUSE_LF20X5"/>
<element name="D3" library="alan_common" package="SMT_0603" value="LED_0603">
<attribute name="REELCODE" value="LED"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="alan_common" package="SMT_0603" value="LED_0603">
<attribute name="REELCODE" value="LED"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="alan_common" package="SMT_0603" value="LED_0603">
<attribute name="REELCODE" value="LED"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="alan_common" package="SMT_0603" value="1K">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="alan_common" package="SMT_0603" value="330">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="alan_common" package="SMT_0603" value="1K">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="B1" pad="A9"/>
<contactref element="B1" pad="A8"/>
<contactref element="B1" pad="A3"/>
<contactref element="B1" pad="A2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="-V"/>
<contactref element="SW1" pad="S2"/>
<contactref element="SW1" pad="S1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="B1" pad="A10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="+V"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="B1" pad="A4"/>
<contactref element="B1" pad="A5"/>
<contactref element="B1" pad="A7"/>
<contactref element="B1" pad="A6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="B1" pad="A1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SW_AC1">
<contactref element="U2" pad="AC/L"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BST">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREG5">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC1_FUSE">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V_LED">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V_LED">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-12V_LED">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
</signal>
<signal name="CLK">
</signal>
<signal name="!IOW">
</signal>
<signal name="!IOR">
</signal>
<signal name="SW_AC2">
<contactref element="U2" pad="AC/N"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
