<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="alan_common">
<packages>
<package name="DIL32W">
</package>
<package name="R_204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="DIL24">
</package>
<package name="SW_DIP-6">
</package>
<package name="RN_SIP9">
</package>
<package name="C_TH_5MM">
<description>CAPACITOR
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="RN_SIP5">
</package>
<package name="PCJR_CARTRIDGE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EDGE" library="alan_common" package="PCJR_CARTRIDGE" value="PCJR_CARTRIDGE"/>
<element name="U1" library="alan_common" package="DIL32W" value="SST39SF040A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="alan_common" package="R_204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="alan_common" package="DIL24" value="ATF750">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="alan_common" package="SW_DIP-6" value="SW_DIP-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="alan_common" package="SW_DIP-6" value="SW_DIP-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN2" library="alan_common" package="RN_SIP9" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="alan_common" package="C_TH_5MM" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="alan_common" package="C_TH_5MM" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN1" library="alan_common" package="RN_SIP5" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="alan_common" package="C_TH_5MM" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="EDGE" pad="B1"/>
<contactref element="EDGE" pad="A1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="SW1" pad="7"/>
<contactref element="SW1" pad="8"/>
<contactref element="SW1" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="10"/>
<contactref element="SW1" pad="11"/>
<contactref element="SW1" pad="12"/>
<contactref element="SW2" pad="7"/>
<contactref element="SW2" pad="8"/>
<contactref element="SW2" pad="9"/>
<contactref element="SW2" pad="10"/>
<contactref element="SW2" pad="11"/>
<contactref element="SW2" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="EDGE" pad="B16"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="EDGE" pad="B15"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="EDGE" pad="B14"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="EDGE" pad="B13"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="EDGE" pad="B12"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="EDGE" pad="B11"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="EDGE" pad="B10"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="EDGE" pad="B9"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="EDGE" pad="B8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="EDGE" pad="B7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="EDGE" pad="B6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="EDGE" pad="B5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="EDGE" pad="B4"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="!CS3">
<contactref element="EDGE" pad="B3"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="!CS7">
<contactref element="EDGE" pad="B2"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="!CS4">
<contactref element="EDGE" pad="A17"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!CS2">
<contactref element="EDGE" pad="A16"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="EDGE" pad="A15"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="EDGE" pad="A14"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="EDGE" pad="A13"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="EDGE" pad="A12"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="EDGE" pad="A11"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="EDGE" pad="A10"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="EDGE" pad="A8"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="EDGE" pad="A7"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="EDGE" pad="A6"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="EDGE" pad="A5"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="!SYSROM">
<contactref element="EDGE" pad="A4"/>
<contactref element="EDGE" pad="A9"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!CS5">
<contactref element="EDGE" pad="A3"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="EDGE" pad="B18"/>
<contactref element="EDGE" pad="A18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SIZE1">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAGE1_A18">
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PAGE1_A17">
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PAGE1_A16">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PAGE1_A15">
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SIZE2">
<contactref element="SW2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PAGE2_A18">
<contactref element="SW2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="RN2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PAGE2_A17">
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PAGE2_A16">
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PAGE2_A15">
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!CS6">
<contactref element="EDGE" pad="B17"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
