<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="alan_common">
<description>Alan's frequently used manually inputted parts</description>
<packages>
<package name="DIL20">
</package>
<package name="NXP_TSSOP20_65">
</package>
<package name="DIL20_ROUND">
</package>
<package name="DIP1_SMT">
</package>
<package name="R_204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="SMT_0603">
</package>
<package name="SMT_0402">
</package>
<package name="SMT_0805">
</package>
<package name="SMT_1206">
</package>
<package name="SMT_2512">
</package>
<package name="C_TH_5MM">
<description>CAPACITOR
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C_TH_300MIL">
</package>
<package name="SMT_1210">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="16V8">
<pin name="I1" direction="in"/>
<pin name="I2" direction="in"/>
<pin name="I3" direction="in"/>
<pin name="I4" direction="in"/>
<pin name="I5" direction="in"/>
<pin name="I6" direction="in"/>
<pin name="I7" direction="in"/>
<pin name="I8" direction="in"/>
<pin name="I9/!OE" direction="in"/>
<pin name="O2"/>
<pin name="O3"/>
<pin name="O4"/>
<pin name="O5"/>
<pin name="O6"/>
<pin name="O7"/>
<pin name="O8"/>
<pin name="O1"/>
<pin name="I/CLK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="+5V">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="AUTOMOTIVE_DIP1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R_US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="C_US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="16V8">
<description>Atmel 16V8 Simple PLD</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="16V8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I9/!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MANF" value="Atmel"/>
<attribute name="MANF#" value="ATF16V8C-7PU"/>
<attribute name="MOUSER#" value="556-AF16V8C7PU"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_T" package="NXP_TSSOP20_65">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I9/!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_RND" package="DIL20_ROUND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="I/CLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="I3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="I4" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="I5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="I6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="I7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="I8" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="I9/!OE" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="O1" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="O2" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="O3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="O4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="O5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="O6" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="O7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="O8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="+5V" prefix="+5V">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DIP1" prefix="SW">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AUTOMOTIVE_DIP1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP1_SMT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MANF" value="Copal"/>
<attribute name="MANF#" value="CHS-01TA"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="R_US" prefix="R" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R_US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="R_204/7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_0603" package="SMT_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_0402" package="SMT_0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="R"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_0805" package="SMT_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_1206" package="SMT_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_2512" package="SMT_2512">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="C_US" prefix="C" uservalue="yes">
<description>MLCC Ceramic cap</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C_US"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="C_TH_5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_0603" package="SMT_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_0402" package="SMT_0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_1206" package="SMT_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_0805" package="SMT_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="_300M" package="C_TH_300MIL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="_1210" package="SMT_1210">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="REELCODE" value="C"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="U1" library="alan_common" deviceset="16V8" device="_T" value="16V8"/>
<part name="+5V1" library="alan_common" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="GND1" library="alan_common" deviceset="GND" device=""/>
<part name="SW1" library="alan_common" deviceset="DIP1" device=""/>
<part name="GND2" library="alan_common" deviceset="GND" device=""/>
<part name="C2" library="alan_common" deviceset="C_US" device="_0603" value=".1uF"/>
<part name="R2" library="alan_common" deviceset="R_US" device="_0603" value="10K"/>
<part name="+5V2" library="alan_common" deviceset="+5V" device=""/>
<part name="GND4" library="alan_common" deviceset="GND" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="+5V">
<segment>
<pinref part="+5V1" gate="1" pin="+5V"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="VCC"/>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="+5V2" gate="1" pin="+5V"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="SW1" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="GND2" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="GND"/>
<pinref part="GND1" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="GND4" gate="1" pin="GND"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I/CLK"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I9/!OE"/>
</segment>
</net>
<net name="XA15">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I1"/>
</segment>
</net>
<net name="XA16">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I2"/>
</segment>
</net>
<net name="SEL">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I8"/>
</segment>
</net>
<net name="!TANDY">
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="SW1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I5"/>
</segment>
</net>
<net name="OUT14">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="O3"/>
</segment>
</net>
<net name="OUT15">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="O2"/>
</segment>
</net>
<net name="XA14">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I6"/>
</segment>
</net>
<net name="OUT16">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="O5"/>
</segment>
</net>
<net name="PG2">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I3"/>
</segment>
</net>
<net name="PG1">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I4"/>
</segment>
</net>
<net name="PG0">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="I7"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
